Kepada : Mahasiswa Orakom

Mohon maaf, karena ada seminar di kendal, kuliah hari ini saya kasih tugas. Materi silahkan download dari siadin. Silahkan kerjakan soal ini ditulis di folio garis dan kumpulkan maksimal hari kamis 5 Oktober 2017

Soal :

1. Mengapa segmen dan offset diperlukan dalam pengalamatan memori ?
2. Tentukan alamat pisik dari alamat memori sebagai berikut :

F000 : 134F

1000 : D12A

D000 : AA03

A000 : D11A

1. Apa yang dimaksud dengan sel memori ?
2. Tersedia alamat memori : A011A, B6621, BF021 dan DA01F... tentukan alamat segmen dan offset dan alamat memori pisik masing-masing.